Информация о состоянии производственного травматизма с тяжелыми последствиями
при выполнении строительных и связанных с ними работ на объектах строительства
в 2023 году

В 2023 году при выполнении строительных и связанных с ними работ на объектах строительства (далее – строительные работы) произошло
34 несчастных случая с работниками организаций, расположенных
на территории Минской области, в результате которых 7 человек погибли,
и 28 человек получили тяжелые производственные травмы. По сравнению
с 2022 годом отмечен рост количества несчастных случаев и последствий
от них.

В 2023 году произошло 2 групповых несчастных случая с тяжелыми последствиями, в результате которых пострадали 4 человека, в том числе
1 человек погиб и 2 человека получили тяжелые производственные травмы (2022 год – 1 групповой несчастный случай, в результате которого погибли
2 человека).

*Справочно. 17.01.2023 при проведении дорожных работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на автодороге Н-9669 произошел наезд автомобиля «Opel Meriva», движущегося в попутном направлении,
на работников филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 166» (Солигорский район), в результате чего дорожный рабочий получил тяжелую травму, водитель автомобиля – травму, не относящуюся
к тяжелым.*

*18.09.2023 при выполнении работы по установке и окраске торцевых заглушек на желоба водосточной системы кровли здания школы
с самодельной деревянной рабочей платформы, подвешенной на крюк крана автомобильного «КС-5576Б» посредством четырехветвевого канатного стропа «4СК», произошло падение баллончика с краской. Находившиеся
на платформе 2 плотника ДУП «ПМК-201» УП «Минскоблсельстрой» подошли к краю платформы, вследствие чего она наклонилась, и они упали
с платформы на землю. В результате падения с высоты около 10 м один плотник умер на месте происшествия, второй получил тяжелую травму.*

В 2023 году, как и в 2022 году наибольший удельный вес потерпевших с тяжелыми последствиями, приходится на организации без ведомственной подчиненности, где в результате несчастных случаев на производстве
4 человека погибли (2022 год – 5 человек) и 19 человек тяжело травмированы (2022 год – 8 человек).

В организациях без ведомственной подчиненности количество погибших уменьшилось на 1 человека, количество потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, увеличилось на 11 человек.

В организациях республиканской формы собственности не отмечено случаев гибели людей в результате несчастных случаев на производстве. Количество потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, уменьшилось на 1 человека.

В организациях коммунальной подчиненности количество погибших
на производстве и потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, увеличилось на 3 человека.

Рост количества погибших в организациях коммунальной подчиненности обусловлен несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшими в филиале КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 195» Молодечненского района и в ДУП «ПМК-201» УП «Минскоблсельстрой» Любанского района, органом управления которых является комитет
по архитектуре и строительству облисполкома, в ГУП «Березинское ПМС», органом управления которого является государственное учреждение «Объединение Минскмелиоводхоз».

Увеличение численности тяжело травмированных в организациях коммунальной подчиненности произошло из-за роста количества потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы,
в организациях, подчиненных (подведомственных) комитету по архитектуре
и строительству облисполкома.

*Справочно. В 2023 году в результате несчастных случаев
на производстве тяжело травмированы работники 2-х филиалов
КУП «Минскоблдорстрой» («ДРСУ № 166» Солигорского района,
и «ДРСУ № 735» Минского района), 2-х дочерних предприятий
УП «Минскоблсельстрой» («ПМК № 182» Березинского района, «ПМК-201» Любанского района).*

Наиболее подверженными риску смертельного и тяжелого травмирования в 2023 году, оказались дорожные рабочие (1 человек погиб
и 2 человека получили тяжелые производственные травмы), а также монтажники строительных конструкций и плотники (погибли и тяжело трвавмированы по 1 человеку). Среди профессий рабочих, подверженных риску тяжелого травмирования, следует отметить профессии «бетонщик», «каменщик», «плотник-бетонщик» и «электргазосварщик» (тяжелые производственные травмы получили по 2 человека).

Продолжают иметь место случаи гибели и тяжелого травмирования граждан, как привлекаемых к работам на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров, так и без оформления трудовых
или договорных отношений. При этом количество тяжело травмированных граждан, работавших по гражданско-правовым договорам, составило 26% от общего числа потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы.

*Справочно. В 2023 году в результате несчастных случаев
на производстве погиб гражданин, работавший у ИП Баблумяна Грачьи Гамлетовича (Пуховичский район) без оформления трудовых или договорных отношений, тяжелые производственные травмы получили граждане, работавшие по гражданско-правовым договорам в ООО «Белталстрой» (Борисовский район), ООО «ГлавИндустрияСтрой», ООО «Сантинастрой» и частном предприятии «СМУ Энерготехсервис» (Минский район),
ООО «ПМК-2010» (Несвижский район), СУ № 55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» (Слуцкий район), ЗАО «ПМК-55» (Смолевичский район).*

В состоянии алкогольного опьянения находились 2 из 7 работников, погибших в результате несчастных случаев на производстве (плотник
ДУП «ПМК № 201» УП «Минскоблсельстрой» Любанского района –
1,1 промилле, монтажник строительных конструкций ООО «АКТрейд Техно» Солигорского района – 1,67 промилле), а также 2 из 28 работников, получивших тяжелые производственные травмы (каменщик
ДУП «ПМК № 182» УП «Минскоблсельстрой» Березинского района –
2,0 промилле, плотник ДУП «ПМК № 201» УП «Минскоблсельстрой» Любанского района – 0,4 промилле).

*Справочно. В 2022 году в состоянии алкогольного опьянения находились 2 из 6 работников, погибших в результате несчастных случаев
на производстве* (*граждане, работавшие без оформления трудовых
или договорных отношений в ОДО «БелКомплектСервисСтрой» Столбцовского района), а также 1 из 15 работников, получивших тяжелые производственные травмы гражданин, работавший без оформления трудовых или договорных отношений в ООО «Эко Трест» Солигорского района).*

Средний возраст погибших составил 41 год, потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы, – 40 лет.

Наибольший удельный вес среди смертельно травмированных занимают работники в возрастных диапазонах «от 25 до 29 лет»
и «от 55 лет и старше», среди потерпевших, получивших тяжелые производственные травмы – в возрастном диапазоне «от 30 до 39 лет».

Наибольшее количество несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, отмечено среди работающих в возрасте 35 лет
(4 человека). Имели место по одному случаю гибели и тяжелого травмирования работающих в 5 возрастных категориях (27, 30, 45, 53
и 58 лет).

В 2023 году допущены два случая тяжелого травмирования лиц моложе 18 лет. В 2022 году случаи гибели и тяжелого травмирования отсутствовали.

*Справочно. При попытке достать шпатель из смесительного бункера
растворонасоса «Putzmeister Mixokret M 740 DB» на строительном объекте
в г. Солигорске 03.05.2023 тяжелую травму правой кисти получил 16-летний учащийся Волковысского государственного аграрного колледжа, проходивший производственное обучение в ООО «АльфаСолГрупп» Солигорского района.*

*Выполнявшему 25.07.2023 вблизи многоквартирного жилого дома работы по установке тротуарных бортов 17-летнему гражданину, работавшему по гражданско-правовому договору в ООО «Белталстрой» (Борисовский район), на голову упал отколовшийся бетонный кусок парапета.*

Основными из травмирующих факторов, приведших к несчастным случаям на производстве с тяжелыми последствиями, явились падение потерпевшего с высоты, в результате которого погибли 3 человека, тяжелые производственные травмы получили соответственно 12 человек,
или по 43% соответственно от общего числа смертельно травмированных
и общего числа тяжело травмированных.

Причинами несчастных случаев, расследование которых завершено
(2 групповых несчастных случая с тяжелыми последствиями,
5 несчастных случаев со смертельным исходом и 22 несчастных случая,
в результате которых потерпевшие получили тяжелые производственные травмы), явились:

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих
мест – 11 случаев, в результате которых 3 человека погибли и 8 человек тяжело травмированы;

нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда – 8 случаев, в результате которых 2 человека погибли и 6 человек тяжело травмированы;

невыполнение руководителями и специалистами обязанностей
по охране труда – 7 случаев, в результате которых 1 человек погиб
и 6 человек тяжело травмированы;

нарушение требований по охране труда другими работниками –
6 случаев, в результате которых 1 человек погиб и 5 человек тяжело травмированы;

допуск потерпевшего к работе без обучения, стажировки и проверки знаний и инструктажа по охране труда – 5 случаев, в результате которых
2 человека погибли и 3 человека тяжело травмированы;

личная неосторожность потерпевшего, – 4 случая, в результате которых 1 человек погиб и по 3 человека тяжело травмированы.

нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента –
4 случая, в результате которых 1 человек погиб и 3 человека тяжело травмированы;

нарушение требований проектной документации – 3 случая,
в результате которых 1 человек погиб и 2 человека тяжело травмированы;

нарушение правил дорожного движения другим лицом – 3 случая,
в результате которых 1 человек погиб и 2 человека тяжело травмированы;

привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии) – 3 случая, приведшие к тяжелым производственным травмам;

необеспечение потерпевшего средствами индивидуальной защиты –
2 случая, приведшие к гибели людей;

отсутствие, некачественная разработка проектной документации
на строительство, реконструкцию производственных объектов, сооружений, оборудования – 2 случая, приведшие к тяжелым производственным травмам;

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения –
1 случай, приведший к его гибели.

нарушение технологического процесса – 1 случай, приведший
к тяжелой производственной травме;

неприменение потерпевшим выданных ему средств индивидуальной защиты – 1 случай, приведший к тяжелой производственной травме.

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории – 1 случай, приведший к тяжелой производственной травме;

Анализ причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями, показал, что:

исключительно по вине нанимателя (работодателя) произошло
9 случаев;

по вине самого потерпевшего, включая личную неосторожность потерпевшего, произошел 5 случаев;

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя)
и потерпевшего отмечено в 4 случаях;

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя), потерпевшего и других работников, не являющихся должностными лицами нанимателя, отмечено в 3 случаях;

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя)
и других работников, не являющихся должностными лицами нанимателя, отмечено в 2 случаях;

наличие смешанной ответственности нанимателя, потерпевшего
и работника другой организации, отмечено в 1 случае;

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя)
и водителя автомобиля другой организации, совершившего ДТП, отмечено
в 1 случае;

наличие смешанной ответственности нанимателя (работодателя)
и гражданина, управлявшим личным транспортным средством, отмечено
в 1 случае;

наличие вины другого работника организации, где работал потерпевший, отмечено в 1 случае;

наличие смешанной ответственности работодателя и учреждения образования, направившего учащегося для прохождения производственного обучения у работодателя отмечено в 1 случае.

Причиной одного несчастного случая явилось обрушение грунта траншеи глубиной до 1,3 м на потерпевшего по независящим от внешних факторов обстоятельств.

Вина руководителя организации, в которой работал потерпевший, установлена в 8 случаях.

В целях обеспечения безопасных условий труда при проведении строительных работ, недопущения аварий, несчастных случаев
на производстве предлагается руководителям организаций (филиалов, дочерних предприятий и других обособленных подразделений организаций) :

1. обеспечить:

приведение территорий строительных объектов и рабочих мест
в соответствие с требованиями по охране труда: наличие защитных
и (или) сигнальных ограждений; закрытие проемов с обязательным обозначением их предупреждающими надписями или другим способом; очистка рабочих мест и проходов от мусора и отходов;

наличие на строительном объекте проектов производства работ
и технологических карт на выполнение отдельных видов работ
и ознакомление с ними работников перед началом выполнения работ;

проведение работ с повышенной опасностью по наряду-допуску
под непосредственным руководством линейных руководителей работ, осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда, проектов производства работ
и технологических карт;

проведение приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения работающих, занятых на строительных объектах перед началом смены (рабочего дня) и во время рабочей смены (рабочего дня), как правило, в течение 1 часа после окончания обеденного перерыва;

проведение осмотров технического состояния лесов, люлек, строительных подъемников и других приспособлений для выполнения работы на высоте; состояния траншей, котлованов и тому подобного;

проверку состояния охраны труда на строительных объектах руководителями организаций, (их заместителями) с участием главных специалистов, инженера по охране труда, общественного инспектора
по охране труда (уполномоченного лица по охране труда работников).

2. исключить:

выполнение линейными руководителями функций, способствующих временному отсутствию в местах производства строительных работ (заполнение нарядов, составление актов и т.д.) и (или) на строительном объекте (решение вопросов, связанных с доставкой на объект материалов, инструмента, приспособлений и т.д.);

практику заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами для выполнения строительных работ, за исключением штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола
и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей
и каминов.

3. при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей
и каминов:

3.1. обеспечить лично:

выполнение обязанностей, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314
«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу
по гражданско-правовым и трудовым договорам»;

проведение приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения работающих, занятых на строительных объектах перед началом смены и во время рабочей смены (рабочего дня). Приборный контроль во время рабочей смены (рабочего дня) проводить как правило,
в течение 1 часа после окончания обеденного перерыва;

3.2. исключить:

оформление доверенностей на осуществление уполномоченными должностными лицами обязанностей, предусмотренных подпунктом 1.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314
«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу
по гражданско-правовым и трудовым договорам»;

привлечение граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам, к производству работ, не предусмотренных в договоре;

перемещение граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам, на другие строительные объекты для выполнения аналогичных работ и (или) других работ без заключения нового гражданско-правого договора или срочного трудового договора.

Управление государственной экспертизы условий труда и охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома

23.02.2024