|  |
| --- |
| Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в марте – апреле 2024 г. |

01.03.2024 при смазке цепи привода кормораздатчика одежда тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ОАО «Боровое-2003» (Дзержинский район) попала в карданный вал, соединяющий кормораздатчик с трактором МТЗ 82.1, в результате чего он получил травмы, от которых умер 11.03.2024 в Дзержинской ЦРБ.

05.03.2024 в кузнечном цеху ОАО «КЗТШ» (г. Жодино) при выбивании нижнего клина крепления штампа в процессе переналадки молота произошел вылет выколотки, в результате чего тяжело травмирован кузнец-штамповщик.

06.03.2024 слесарь механосборочных работ ОАО «Машпищепрод» (Пуховичский район) при передвижении по территории механосборочного цеха оступился и упал, в результате чего получил тяжелую травму.

12.03.2024 повар Ильянской участковой больницы Вилейской ЦРБ (Вилейский район) при передвижении по территории оступилась и упала, в результате чего получила тяжелую травму.

14.03.2024 при кладке стены на строительном объекте в г. Жодино произошло разрушение плиты перекрытия, в результате чего каменщик, ОАО «Забудова-строй» (Молодечненский район) упал с высоты около  
2,5 м, получив тяжелую травму.

15.03.2024 при выполнении работ по поднятию карданного вала неисправного автобуса МАЗ 103 произошел разрыв пневматической подушки, в результате чего опустившимся автобусом тяжело травмирован находившийся под ним слесарь по ремонту автомобилей филиала «Автомобильный парк № 12» ОАО «Миноблавтотранс» (Логойский район). В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,98 промилле.

16.03.2024 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
и сооружений ОАО «Кухчицы» (Клецкий район) при выполнении кровельных работ на навесе для хранения сельскохозяйственной техники на территории машинно-тракторного парка наступил мимо настила  
на шифер, который провалился под ним, и он упал на землю, получив тяжелую травму.

20.03.2024 при распиловке древесины в работе многопильного станка «DS-55-1R» произошел сбой. Находившийся рядом со станком  
укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины  
ГЛХУ «Красносельское» (Минский район) решил самостоятельно устранить неисправность. Отключив станок и, не дождавшись остановки пилы, просунул руку в зону обработки, в результате чего получил тяжелую травму.

21.03.2024 в сторожевом помещении товарной фермы «Октябрь»  
ОАО «Витко-Агро» (Слуцкий район) произошло возгорание, в результате которого погиб находившийся в нем сторож. В крови погибшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,5 промилле.

22.03.2024 при проверке на герметичность стенда для испытания авиационного стекла произошло его разрушение, в результате чего один из отлетевших осколков попал в голову начальника технологического отдела филиала «Белдортехника» ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» (Смолевичский район). Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в Смолевичскую ЦРБ, где умер.

24.03.2024 подсобный рабочий СООО «Блэкаут студио» (Минский район), находясь на площадке технического этажа под крышей конькобежного стадиона МКСК «Минск-арена», производил подсчет коммутации.  
В какой-то момент он потерял равновесие и упал, получив тяжелую травму.

30.03.2024 в кузнечном цеху ОАО «КЗТШ» (г. Жодино) при горячей штамповке детали произошел вылет части штампа, который попал  
в кузнеца-штамповщика, в результате чего он умер на месте происшествия.

31.03.2024 сторож СУ «Загальский» ОАО «МАПИД» (Любанский район), обходя территорию молочно-товарного комплекса, оступилась и упала  
на спину, получив тяжелую травму.

02.04.2024 кладовщик ООО «Еврозапчасть» (Минский район) выполнял транспортировку товара на тележке. При осуществлении поворота, тележка наехала на ногу кладовщика, в результате чего он получил тяжелую травму.

03.04.2024 кондуктор филиала «Автомобильный парк № 18»  
ОАО «Миноблавтотранс» (г. Жодино) во время следования на обеденный перерыв поскользнулась и упала, в результате чего получила тяжелую травму. В крови потерпевшей обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,63 промилле.

05.04.2024 гражданин), работавший в ООО «БелДекоПлюс» (Минский район) без оформления трудовых или гражданско-правовых отношений, при выполнении работ по монтажу металлоконструкции на строительном объекте в д. Новый Двор Минского района упал с высоты 6,8 м.  
От полученных травм умер 16.04.2024 в 6-ой городской клинической больнице г. Минска.

05.04.2024 горнорабочий очистного забоя ОАО «Беларуськалий» (Солигорский район) при транспортировании руды самоходным вагоном «10ВС-22М» по транспортному штреку лавы не справился с управлением, и совершил столкновение самоходного вагона со стенкой выработки,  
в результате чего получил тяжелую травму.

05.04.2024 при выполнении работ по сверловке деталей на радиально-сверлильном станке «ОС9002Б» произошел захват вращающимся сверлом перчатки левой руки резчика на пилах, ножовках и станках  
ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций», в результате чего  
он получил тяжелую травму. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,35 промилле.

11.04.2024 при выравнивании столбов ограждения здания плебании религиозной общины «Римско-Католический приход Божьего Тела  
в г. Несвиже» произошло обрушение части столба на подсобного рабочего, в результате чего он получил тяжелую травму.

20.04.2024 при выполнении работ в траншее на объекте в г. Гродно монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций ООО «РДС-строй» (Минский район) придавило ногу отколовшейся частью грунта.

22.04.2024 при попытке поправить обрезанную кромку поликарбоната  
на работающей линии по производству поликарбоната рука резчика заготовок и изделий из пластических масс ООО «Сэлмакс Групп ПК» (Борисовский район) была зажата и травмирована дисковой пилой устройства для отрезания листа поликарбоната, в результате чего получил тяжелую травму.

25.04.2024 врач Жодинской ЦГБ во время игры в волейбол (в рамках Спартакиады среди членов профсоюза Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения) неудачно подпрыгнул и упал, получив тяжелую травму.

26.04.2024 полевод ОАО «Жатерево» (Столбцовский район) при загоне скота для перевески на территории товарной фермы в д. Савони подвернула ногу, в результате чего получила: тяжелую травму. В крови потерпевшей обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,68 промилле.

27.04.2024 Контролер-кассир магазина «Копеечка» ЗАО «Доброном»  
в г. Вилейка, перенося вручную картонную тару, открыла дверь шахты консольного гидравлического подъемника. Шагнув вперед, упала  
с высоты 3 м на платформу подъемника, находившейся на нижнем уровне, в результате чего получила тяжелую травму.

27.04.2024 гражданин, работавший по гражданско-правовому договору  
в ООО «ЭнергоТехЛаб» (Минский район), при уборке мусора на 2 этаже строящегося жилого дома на объекте в г. Минске перелез через защитное ограждение на балкон, потерял равновесие и упал, получив при падении тяжелую травму.

29.04.2024 водитель автомобиля ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел» (Борисовский район), двигаясь по трассе Р67 Борисов-Березино на автомобиле «Volkswagen T5» выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение  
с автомобилем МАЗ. В результате ДТП получил тяжелую травму.

|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике |

08.11.2023 два каменщика ДУП «ПМК № 182»  
УП «Минскоблсельстрой» прибыли на строительный объект  
в г.п. Смиловичи Червенского района. Производитель работ выдал  
им устное распоряжение произвести погрузку автомобильным краном «АКС 45729» восьми столов-подмостей на грузовой автомобиль  
для доставки их двумя рейсами на строительный объект в г. Дзержинске, и сам уехал на этот объект.

По прибытии грузового автомобиля каменщики приступили  
к выполнению работ. Один производил строповку столов-подмостей, второй подавал сигналы крановщику для поднятия их на кузов грузового автомобиля. До обеденного перерыва были загружены 4 стола. Во время обеденного перерыва один из каменщиков употребил спиртные напитки.

По прибытии второго грузового автомобиля каменщики загрузили три из четырех оставшихся столов-подмостей, после чего каменщик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ушел. Второй каменщик позвонил главному инженеру и попросил его направить  
в помощь другого работника, так как его напарник находится в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент крановщик увидел,  
 что находившийся в состоянии алкогольного опьянения каменщик ходит внутри строящегося дома по кирпичной стене возле незакрытого проема лестничного марша, а затем падает со стены вниз, и сообщил об этом его напарнику. Напарник и прибывший по указанию главного инженера каменщик спустились в подвал строящегося дома, вывели потерпевшего наружу и отвели его в бытовое помещение.

Служебным автобусом по окончании рабочего дня каменщики были доставлены в г. Березино, где потерпевшего встречала мать. Находясь  
по месту жительства, вечером он почувствовал себя плохо. Мать вызвала «скорую помощь», которая доставила его в Березинскую ЦРБ, где ему был установлен диагноз «Закрытые травмы грудной клетки: Перелом 7-9 ребер слева, травматический гидроторок, пневматоракс слева, алкогольная интоксикация». В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт  
 в концентрации 2,0 промилле.

В ходе проведения специального расследования несчастного случая установлено следующее.

За производителем работ, являющимся непосредственными руководителем строительных работ, приказами заместителя директора закреплены строительные объекты в г. Березино, д. Капланцы Березинского района, в г. Дзержинске и г.п. Смиловичи Червенского района. В день происшествия производитель работ по распоряжению заместителя директора находился на строительном объекте  
в г. Дзержинске.

В ДУП «ПМК № 182» УП «Минскоблсельстрой» не проводился ежедневный приборный контроль на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения работающих при выполнении строительных работ и связанных с ними работ на объектах строительства перед началом и во время рабочей смены (рабочего дня) в соответствии с пунктом  
33 плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в Минской области на 2021 – 2023 годы, утвержденного решением облисполкома от 22 октября 2020 г. № 917.

Работники, работавшие вместе с потерпевшим на строительном объекте в г.п. Смиловичи Червенского района, о произошедшем с ним несчастном случае производителю работ, главному инженеру или другому должностному лицу нанимателя не сообщали.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

неосуществление контроля за соблюдением потерпевшим трудовой дисциплины и инструкций по охране труда;

незакрытие сплошным настилом проема для обустройства подвального помещения и неустановка ограждения;

нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения  
на территории строительного объекта

В целях предупреждения подобных несчастных нанимателям необходимо обеспечить:

устройство защитных и (или) сигнальных ограждений рабочих мест, закрытие проемов с обязательным обозначением их предупреждающими надписями или другим способом;

наличие в штатном расписании должностей инженерно-технических работников (начальники участков, производители работ, мастера)  
 для осуществления функций непосредственных руководителей строительно-монтажных, ремонтно-строительных, специальных работ  
и иных видов строительных работ на каждом строительном объекте;

проведение приборного контроля на предмет нахождения  
в состоянии алкогольного опьянения работников, занятых  
на строительных объектах перед началом смены (рабочего дня) и во время рабочей смены (рабочего дня), как правило, в течение 1 часа после окончания обеденного перерыва в соответствии с пунктом 23 плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в Минской области на 2024 – 2026 годы,  
утвержденного решением облисполкома от 11 декабря 2023 г. № 1223.

Работающим, другим очевидцам (свидетелям) несчастного случая необходимо:

принимать меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову  
на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщать о каждом несчастном случае должностному лицу страхователя потерпевшего.

21.12.2023 оператор поточной линии по выработке волокна  
ОАО «Воложинский льнокомбинат» по поручению мастера, приступил  
к работе на агрегате куделеприготовительном для льна. Находясь у пульта управления куделеприготовительного агрегата, обнаружил, что защитное ограждение приводных шестерен трепальных барабанов, питающих  
и отбойных вальцов трепальной секции агрегата мешает наблюдению  
за образованием намотов льноволокна. Снял часть защитного ограждения и установив его рядом с пультом управления, продолжил управлять куделеприготовительным агрегатом. В процессе работы услышал стук  
в районе трепальной секции куделеприготовительного агрегата. Чтобы удостовериться в отсутствии намотов, исправности приводных шестерен трепальных барабанов, питающих и отбойных вальцов, подошел к ней вплотную. Не отключив агрегат, ввел кисть правой руки, на которую была надета трикотажная перчатка, в опасную зону вращающихся приводных шестерен трепальных барабанов. Произошел захват кисти шестернями и последующее ее травмирование.

В ходе проведения специального расследования несчастного случая установлено следующее.

Потерпевший, принятый на работу в ОАО «Воложинский льнокомбинат» 03.01.2023 по профессии «загрузчик сырья», 10.01.2023 прошел проверку знаний по профессиям рабочих «загрузчик сырья», «раскладчик сырья», «прессовщик сырья и волокна» и «оператор поточной линии по выработке волокна». Документы, подтверждающие наличие  
у потерпевшего соответствующей квалификации по профессии «оператор поточной линии по выработке волокна», а также проведения с ним обучения  
и стажировки по вопросам охраны труда в ОАО «Воложинский льнокомбинат», отсутствовали. Согласно приказу руководителя в связи  
с производственной необходимостью потерпевший был временно,  
переведен оператором поточной линии по выработке волокна  
6 разряда.

На куделеприготовительном агрегате был заблокирован шток блокировочного выключателя привода трепальной секции агрегата,  
что позволило осуществлять работу при снятой части ограждения, ограничивающей доступ к приводным шестерням трепальных барабанов, питающих и отбойных вальцов. Со слов мастера, а также работников, обслуживающих куделеприготовительный агрегат, им было не известно,  
кто и когда заблокировал шток блокировочного выключателя привода трепальной секции агрегата. Из пояснения потерпевшего следовало, что шток блокировочного выключателя привода трепальной секции находился  
в заблокированном состоянии более месяца до дня происшествия.

Мастер, выдавшая задание потерпевшему, временно отсутствовала  
в связи с болезнью. Её обязанности согласно приказу руководителя исполнял наладчик технологического оборудования, который в момент несчастного случая находился в противоположной части цеха основного производства,  
где контролировал процесс разгрузки льнотресты.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

эксплуатация агрегата куделеприготовительного для льна  
со снятым защитным ограждением приводных шестерен трепальных барабанов, питающих и отбойных вальцов трепальной секции  
при заблокированном блокировочном устройстве привода трепальной секции агрегата;

допуск потерпевшего к работе на агрегате куделеприготовительном для льна, не имеющего соответствующей квалификации по профессии «оператор поточной линии по выработке волокна», не прошедшего  
в установленном порядке обучение и стажировку по вопросам охраны труда;

неосуществление контроля за соблюдением работниками требований локальных правовых актов по охране труда;

выполнение потерпевшим работы по проверке наличия намотов льноволокна на трепальных барабанах трепальной секции агрегата куделеприготовительного для льна при неостановленном агрегате.

В целях предупреждения подобных несчастных необходимо:

привлекать к выполнению работ по обслуживанию производственного оборудования работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии, подтвержденную наличием свидетельства государственного образца о подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочего (служащего)  
или сертификата об обучении при приобретении профессии рабочего  
на курсах целевого назначения;

в рамках ежедневного контроля за соблюдением работниками требований по охране труда проверять наличие и исправность оградительных, предохранительных, блокировочных и других средств коллективной защиты работающих на производственном оборудовании  
от воздействия механических факторов.