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Производственный травматизм в 2025 году
В организациях, расположенных на территории Минского района, в 2025 году произошло 63 несчастных случая на производстве, из них  7 – со смертельным, 22 – с тяжелым исходом. К сравнению в 2024 году произошло 77 несчастных случаев, 6 из них – летальные, 31 – с тяжелым исходом. Как видим, имеется общее снижение количества несчастных случаев, однако все же в 2025 году допущен рост на один несчастный случай со смертельным исходом
Случаи смертельного травмирования работников в 2025 году произошли в результате: дорожно-транспортного происшествия (2), опускания автомобиля на работника при выполнении его ремонта (1), утопления (1), падения с высоты на строительных объектах (2), травмирования работника движущимся безмуфтовым штырем (1).
По результатам завершенных расследований несчастных случаев, приведших к смерти и тяжелым производственным травмам, была установлена вина должностных лиц организаций, потерпевших и в одном случае иного лица, не являющегося работником организации.
ООО «БелТБ-Сервис» 

Обстоятельства несчастного случая: при выполнении работ по ремонту автомобиля (замена передней правой пневморессоры заднего моста) с использованием домкрата грузоподъемностью 10 тонн в результате падения домкрата по причине его неустойчивого положения опустилась задняя часть автомобиля вниз, зажав туловище слесаря по ремонту автомобиля между кузовом и колесом ведущего моста автомобиля, в результате потерпевший был смертельно травмирован.

Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований инструкций по охране труда, а именно нарушение порядка проведения работ по ремонту автомобиля, выразившееся в неиспользовании средства защиты от непредвиденного опускания автомобиля (подставок-козелков).
ООО «ТерраЦинк»

Обстоятельства несчастного случая: при выполнении работ на станке с программным управлением по изготовлению муфт соединительных (элементы продукции молниезащиты и заземления зданий) оператор станков с программным управлением был тяжело травмирован движущимся безмуфтовым штырем, впоследствии умер.
Причины несчастного случая: не организация и не обеспечение безопасности при эксплуатации станка с программным управлением, выразившееся в:

утверждении и составлении акта ввода в эксплуатацию станка с программным управлением без надежного его закрепления  на установленной поверхности (полу); 

допуске эксплуатации станка с программным управлением без надежного его закрепления на установленной поверхности (полу);

допуске эксплуатации станка с программным управлением при неисправном и неработоспособном состоянии блокирующего устройства, соединенного с защитным ограждением рабочей зоны обработки;

отсутствии на момент несчастного случая эксплуатационной документации организации-изготовителя на станок с программным управлением на русском (белорусском) языке, содержащей указания по безопасной эксплуатации станка с программным управлением, а также не доведении до работающих эксплуатационной документации организации-изготовителя;

разработке, согласовании, утверждении инструкций по охране труда, не содержащих способы и приемы безопасного выполнения работ по обработке деталей на станке с программным управлением, в том числе без учета технологического процесса выполнения работы по обработке длинных заготовок, без отражения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации, чем нарушены Правила по охране труда, утвержденные постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 №356-З.

Лица, допустившие нарушение (несоблюдение) требований  нормативных правовых актов, являющихся обязательными для соблюдения, локальных правовых актов (не обеспечили безопасность при эксплуатации станка с программным управлением): директор, два начальника производства, мастер ООО «ТерраЦинк», индивидуальный предприниматель, оказывавший организации услуги по вопросам охраны труда (не организовал и не обеспечил безопасность при эксплуатации станка с программным управлением).
ЧСУП «ВФ системс плюс»

Обстоятельства несчастного случая: в ходе проведения организованной прогулки для группы из четырех человек на арендованной яхте со шкипером организации, произошло утопление шкипера в водоеме, в результате падения его за борт яхты при попытке извлечь из воды свою упавшую кепку.

Причины несчастного случая: нарушение потерпевшим  требований технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения, локальных правовых актов выразившееся в не обеспечении безаварийного плавания маломерного судна, не принятии всех мер для обеспечения судоходства, во время движения маломерного судна нахождения на нем без застегнутого спасательного жилета.

ООО «МонолитГарантСистем»

Обстоятельства несчастного случая: при выполнении работ по уборке строительного мусора в помещении строительства, расположенном на 6-ом этаже строящегося здания, потерпевший, развязав проволоку, на которую была заперта балконная дверь вышел на не ограждённую поверхность балкона, с которого в последствии произошло его падение. 
Причина несчастного случая: личная неосторожность потерпевшего, выразившаяся в самовольном выходе на неогражденное бетонное основание балкона, с которого произошло его падение.

ООО «Азбука снеков».

Обстоятельства несчастного случая: оператор производственной линии получил химический ожог нижней конечности при сборе остатков каустической соды после мойки оборудования. 

Установлена вина мастера цеха, не обеспечившего безопасное выполнение работ потерпевшим без применения последним средств индивидуальной защиты.

ООО «ГеосИдеал».

Обстоятельства несчастного случая: водитель погрузчика производственного цеха при выгрузке контейнера с отходами в автомобиль залез в кузов автомобиля, чтобы убедиться, нет ли горящих углей в выгруженных отходах. Стоя одной ногой в кузове, вторую перекинул через борт автомобиля и, в таком положении передвигался к началу контейнера, пока одна нога не соскользнула и потерпевший не упал на землю.

Установлена вина генерального директора, не организовавшего безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, выразившееся в:

- не разработке локального правового акта, содержащего безопасные приемы и методы выполнения работ по погрузке контейнеров с производственными отходами в автомобиль, в том числе с помощью погрузчика;

- не назначении должностного лица, ответственного за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ в отсутствие руководителя группы по производственному цеху.

ООО «Алютех Воротные Системы».

Обстоятельства несчастного случая: при разгрузке погрузчиком контейнера с металлопрофилем не перегрузочной рампе кладовщику (потерпевший) находящемуся возле рампы показалось, что груз несколько сместился. Он поднялся на рампу, чтобы сказать об этом водителю погрузчика, оступился и упал с рампы.

Причина несчастного случая – личная неосторожность потерпевшего.

УП «Минрайгорремавтодор».

Обстоятельства несчастного случая: с трактором предприятия, двигающимся по обочине в сцепке с прицепом, столкнулся попутно двигающийся грузовой автомобиль. В результате столкновения трактор отбросило в правый по ходу движения кювет, где он опрокинулся.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля (не работник предприятия), выразившееся в непринятии мер к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства при возникновении  препятствия или опасности для движения.

УП «Минское лесопарковое хозяйство».

Обстоятельства несчастного случая: после проведенной очистки трелевочного волока от пней во время трелевки древесины при помощи трактора потерпевшему, двигающемуся параллельно трактору на расстоянии 4-5 метров от бревен,  одно из бревен, наткнувшееся на пень, отскочило и ударило по голове.
Установлена вина:

- лесничего, выразившаяся в выполнении трелевки древесины трактором, не оборудованным специальными трелевочными приспособлениями, гидрозахватами и т.п., обеспечивающими трелевку древесины в подвешенном состоянии и исключающими ее волочение всей плоскостью по земле;

- мастера леса, выразившаяся в выполнении трелевки древесины трактором, не оборудованным специальными трелевочными приспособлениями, и т.п., трелевке древесины по неподготовленному трелевочному волоку (пни не срезаны заподлицо с землей, в отсутствии контроля за нахождением потерпевшего в опасной зоне, на расстоянии менее 10 м от пачки;

- лесник (потерпевший), выразившаяся в нахождении в опасной зоне при трелевку древесины, на расстоянии менее 10 м от пачки.

ООО «Современные бетонные конструкции».

Обстоятельства несчастного случая: машинист крана при проведении погрузочно-разгрузочных работ железобетонных изделий при помощи крана после строповки стеновой панели произвел ее подъем краном и стал перемещать панель к месту складирования. Управляя краном правой рукой при помощи пульта, левой рукой потерпевший направлял опускаемую панель в ячейку. При опускании панели произошел ее перекос, панель сместилась и левая рука потерпевшего оказалась зажатой между опускаемой панелью и плитой, находящейся в ячейке. Потерпевшему была произведена ампутация левого предплечья.

Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований технических нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения, локальных правовых актов.

ОАО «Минскоблагросервис»

Обстоятельства несчастного случая: при выполнении работ по демонтажу заднего моста трактора во время отбивания штифта металлическая частица отлетела и попала в правый глаз ведущему инженеру отдела технического, гарантийного и послегарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники  ОАО «Минскоблагросервис». 

Причины несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), выразившееся в неприменении при выполнении работы с применением инструмента ударного действия (молоток, зубило) выданных СИЗ (защитных очков).

УЗ «Минская центральная районная клиническая больница»

Обстоятельства несчастного случая: при выполнении должностных обязанностей специалист по организации закупок вышла из административно-хозяйственного здания для получения документов у водителя поставщика. При возвращении обратно в здание потерпевшая зацепилась о тротуарный бордюр, упала, получила травму руки. 

Причина несчастного случая – личная неосторожность потрепевшей во время передвижения.

ООО «ВИЗБАС-М» 

Обстоятельства несчастного случая: при подготовке буровой установки к перебазированию на другой строительный объект во время складывания мачты буровой установки работник, ускоряя процесс сборки мачты, откручивал болты гаечным ключом, который удлиннил металлической трубой. Во время откручивания ключ выскочил из трубы – работник, потеряв равновесие, упал с высоты 1,9 м, получил тяжелую травму. 
По результатам специального расследования установлена вина потерпевшего, нарушившего инструкцию по охране труда - применил трубу для удлиннения рукоятки при выполнении работы гаечным ключом, и вина должностного лица, не осуществившего контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ по демонтажу буровой установки при подготовке ее к перебазированию.

ООО «АлюминийПромТехно» 

Обстоятельства несчастного случая: при выполнении работ по перемещению незакаленного стекла, массой 48,8 кг без применения погрузочно-разгрузочного оборудования сборщиком стеклоизделий и подсобным рабочим последний был травмирован осколками лопнувшего стекла.

Лица, допустившие нарушение законодательства об охране труда:

директор общества, не организовавший и не обеспечивший безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ:

- не привел в соответствие инструкции по охране труда, содержащие способы и приемы безопасного выполнения работ, с учетом конкретных условий труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- не назначил должностное лицо, ответственное за проведение погрузочно-разгрузочных работ;

начальник производства стекольного цеха, не осуществивший методическое руководство и не обеспечивший контроль за соблюдением подчиненными работающими требований по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, допустивший выполнение работ по перемещению грузов потерпевшим без применения погрузочно-разгрузочного оборудования. 

Также отмечаем, что причинами травм работников, не относящихся к тяжелым явились: личная неосторожность, нарушение потерпевшими и другими работниками требований локальных правовых актов по охране труда.

Анализ производственного травматизма позволяет делать выводы о ненадлежащем исполнении, в том числе нанимателями обязанностей, установленных законодательством в области охраны труда. 

